附件2
出境货物木质包装除害处理标识加施要求

一、木质包装IPPC标识（以下简称“IPPC标识”）是由国际植物保护公约组织的专用标志和用于识别国家、生产企业和处理方法的代码组成。

二、IPPC标识的大小、所使用的字体和位置可以变化，但其大小必须使检验人员无须使用视力辅助仪器就可以看清楚和辨认。

三、IPPC标识必须是矩形或正方形的。在一个边框内，同时用一条垂直线将标志与代码部分隔开。为便于模板刻印，在边框上、垂直线上可能会有小缝隙。

四、IPPC标识内信息应符合规定，标记框内除了专用标志和国家、生产企业、处理方法的代码外，不得增加商标、防伪符号等其它内容，用于防伪、追溯等需要的其他信息可在标识框外标注。

五、IPPC标识加施要求。
（一）必须是清晰易辨认的；

（二）具有永久性和不可转移性；

（三）加施位置易于识别，无遮挡，最好在木质包装的两个相对面上；

（四）标识需烙印加施，颜色不能用红色或桔黄色；
（五）处理过的木料用作垫木时，应沿着其纵向将整个长度的木料以非常小的间隔全部进行标记（注：当随后切割成非常小的木块用作垫木时，切割时必须保证在使用的垫木上显示完整的标记）。

六、ISPM15#国际标准规定IPPC标识的样式一般有六种，如图所示。
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（样式1）                    （样式2）

（样式3）                    （样式4）
（样式5）                     （样式6）
其中：

IPPC——《国家植物保护公约》的英文缩写；

XX――国际标准化组织（ISO）规定的中国国家编码为CN；

000――出境货物木质包装标识加施企业的三位数登记号，按直属海关分别编号，通常编号前加各直属海关代码，如武汉海关为47000；

YY――除害处理方法，溴甲烷熏蒸－MB,硫酰氟熏蒸－SF；热处理－HT,介电加热处理－DH。
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