附件1

比选采购需求书

	基础信息栏

	项目名称
	额济纳海关“胡杨讲堂”（口岸）改造项目

	采购预算
	20000元

	评审方法
	(最低价法
(综合评分法（权重：价格xx%、评审因素xx%）

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。

2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 经营范围包含装饰装修、广告展陈、墙面工程相关业务。

3. 未被列入“信用中国失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被政府采购严重违法失信行为记录； ​ 
4. 能够及时完成现场测量、安装、调试，提供本地或上门交付安装服务；
5.提供资质材料：营业执照复印件、法人授权书、项目实施能力承诺书、法人及授权联系人方式；
6.近3年经营活动无重大违法记录书面证明。

	★
实质性需求
	（一）拆除及复原工程 
1. 原有电视背景墙拆除：安全拆除原有背景造型、电视、管线、固定构件，拆除过程保护周边原有墙体、地面、门窗，避免造成额外破损。
2. 地面恢复：拆除位置的墙面、地面破损处修补找平，恢复原貌。 ​3. 封窗施工：按照现场尺寸完成封窗处理，基层牢固，外观平整。 ​4. 线路改造：重新布设强弱电线路，线路穿管保护，规范布线，预留电视、照明供电点位，线路标识清晰，符合用电安全规范。
（二）新背景板、造型及灯光工程
1. 背景板：根据现场勘测尺寸制作党建主题背景板，板材环保达标，表面平整，不起鼓、不开裂；图文排版按采购人提供素材制作，色彩还原准确。
2. 造型制作：配套背景造型，结构稳固，安装牢固。
3. 灯光系统：配套安装背景氛围照明，灯具稳定、散热良好，满足党建阵地展示、宣讲授课照明需求；配套开关控制。
（三）现场施工及收尾 
1. 供应商须自行赴策克口岸项目地点现场踏勘，充分了解场地条件、水电、门禁等全部施工限制。
2. 施工完成后清理全部建筑垃圾，清运出场，场地清洁复原。
3. 施工全过程做好成品保护，不得损坏室内原有设备、墙面、门窗。 （四）配套及交付要求
1. 工期：合同签订后10个工作日内完成全部施工、安装、调试，完工并提请采购人验收；施工时间服从海关现场管理要求。 ​ 
2. 交付资料：竣工现场照片、材料合格证明、竣工清单、增值税发票、质保承诺书。
（五）保修承诺 
1. 整体工程质保期≥2年；灯具、电路质保≥2年，背景板、墙面造型质保≥2年。
2. 质保范围：非人为破坏、外力撞击情况下，出现开裂、脱落、电路故障等质量问题，供应商免费上门维修、更换材料配件。 ​ 
3. 售后响应：接到故障通知后，48小时内安排人员到场检修；提供长期技术咨询服务。 人为损坏、不可抗力不在免费质保范围内。 
（六）支付方式
本项目无预付款。全部工程完工，采购人现场验收合格，供应商开具合规增值税发票，采购人收到发票后，按照单位财务审批流程支付合同全款。

	评审因素
	评审方法按照最低价法。

	其他因素
	1.公告期限3个工作日。
2.响应文件份数3份。
3.投标文件所有页面均需加盖公章。
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